## Портативное USB Li-ion зарядное устройство со встроенным аккумулятором – 2600мА

Универсальная зарядка для цифровых устройств

**Модель USB-2600**

**Инструкция пользователя**

Спасибо за приобретение автомобильного зарядного USB устройства. Для безопасного и корректного использования прочтите, пожалуйста, данную инструкцию.

Данное ЗУ со встроенным аккумулятором высокой емкости заряжает и питает такие цифровые устройства, как: планшетные и карманные ПК - PDA, мобильные телефоны, смартфоны, Mp3, Mp4, PSP, цифровые камеры, Bluetooth и т.п. Совместимо с iPhone, iPod и iPad.

* **Внешний вид**









1. Включен/ Статус светодиодного индикатора заряда 2. Кнопка включения

3. Порт для зарядки ЗУ (микро USB, 5В) 4. USB-порт для зарядки Вашего цифрового устройства (5В 1A)

* **Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 5В |
| Выходное напряжение | 5В 1A |
| Встроенный аккумулятор | Lithium-ion 3.7В 2600мА 9.62 Вт·ч |
| Встроенный аккумулятор | 0- 45℃ |

* **Описание:**
* **ЗУ предзаряжено и готово к использованию**
* Заряжает и питает такие цифровые устройства, как: планшетные и карманные ПК - PDA, мобильные телефоны, смартфоны, Mp3, Mp4, PSP, цифровые камеры, Bluetooth и т.п. Совместимо с iPhone, iPod и iPad.
* Выполнен из экологически чистого и перерабатываемого материала
* Прост в использовании
* Компактный размер, небольшой вес
* **4 светодиодных индикатора –** для отображения остатка заряда встроенного аккумулятора и статуса зарядки цифровых устройств
* Кнопка включенияслужит для предотвращения саморазрядки встроенного аккумулятора
* Автоматическое отключение после 25 секунд неиспользования для предотвращения потери заряда
* Защита от перегрузки и короткого замыкания
* **Зарядка встроенного аккумулятора:**

***Важно: пожалуйста, перед использованием полностью заряжайте встроенный в ЗУ аккумулятор, используя прилагающийся USB кабель.***

**Подключите зарядное устройство к Вашему компьютеру или другому сетевому адаптеру/источнику питания, совместимому с iPhone/ iPad (используя стандартное ЗУ для iPhone/ iPad).**

Соедините микро-USB порт ЗУ с USB-гнездом компьютера с помощью *прилагающегося* кабеля



Микро-USB разъем

Подключите конец провода с микро-USB к порту для зарядки ЗУ

Подключите второй конец провода с USB-разъемом к компьютеру или другому сетевому адаптеру/источнику питания

**4 синих светодиодных индикатора отображают статус зарядки ЗУ:**

*(мигание индикаторов справа налево)*

** **

*(мигание индикаторов справа налево)*

 ** **

 *(мигание прекращается)*

 ** **

**\*Когда аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию, мигание индикаторов прекращается.** Для полной зарядки разряженного аккумулятора требуется приблизительно 5-6 часов. По окончании зарядки отсоедините ЗУ от компьютера, как только представится возможным. Не оставляйте ЗУ подключенным к компьютеру более чем на 2 дня. Рекомендуем заряжать встроенный аккумулятор каждые 3 месяца, даже если Вы его не используете, для продления его срока службы.

* **Зарядка ЗУ с использованием другого сетевого адаптера/источника питания, совместимого с iPhone/ iPad (стандартное USB ЗУ для iPhone/ iPad)**

Для полной зарядки разряженного аккумулятора с помощью таких ЗУ требуется приблизительно 3-4 часа.

* **Зарядка Вашего цифрового устройства:**
1. ***Важно:*** перед применением проверьте совместимость выходного напряжения ЗУ с подсоединяемым цифровым устройством. Убедитесь, что общая нагрузка не превышает допустимую для устройства.
2. Автомобильное зарядное устройство работает с цифровыми устройствами, зарядка которых возможна от USB-порта: мобильные телефоны, смартфоны, планшетные и карманные ПК, портативные видео-плееры, Bluetooth, GPS-навигаторы, Mp3, Mp4, PSP, электронные книги и т.п.
3. Подсоедините ЗУ к вашему цифровому устройству при помощи USB-кабеля (не входит в комплект).

USB-кабель (не входит в комплект)

\*Вы можете соединить Ваше цифровое устройство, имеющее разъем микро-USB, с ЗУ при помощи входящего в комплект USB-кабеля для зарядки ЗУ.

1. Зарядка цифрового устройства начнется сразу после нажатия кнопки включения на ЗУ.
2. **Предупреждение о низком остатке заряда ЗУ:** есливо время зарядки Вашего цифрового устройства остаток заряда встроенного аккумулятора снижается до 1 ~ 20%, и на ЗУ начнет мигать первый светодиодный индикатор, пожалуйста, зарядите ЗУ заново.



* **Проверка уровня заряда встроенного аккумулятора ЗУ:**

Чтобы проверить уровень заряда встроенного аккумулятора, нажмите один раз кнопку включения на ЗУ, когда оно отключено от цифрового устройства или последнее выключено.

****

* **Меры предосторожности:**

Пожалуйста, прочтите следующие инструкции перед использованием ЗУ. Неправильное использование может привести к снижению срока службы встроенного аккумулятора или повреждению цифрового устройства.

- Перед применением проверьте совместимость выходного напряжения ЗУ с подсоединяемым цифровым устройством

- Не вскрывайте ЗУ

- Не следует заряжать встроенный аккумулятор и Ваше цифровое устройство от ЗУ одновременно

- Отключайте устройства от ЗУ и ЗУ от сети, если долго не используете

- Используйте ЗУ только по назначению, не подключайте устройства, несовместимые с ним

- Не допускайте контакта ЗУ с водой и другими жидкостями

- Держите вдали от огня и легко воспламеняющихся предметов

- Не включайте ЗУ, если оно повреждено. Обратитесь в сертифицированный центр по ремонту оборудования

- Предохраняйте ЗУ от тряски, падений, ударов и других сильных механических воздействий.

- Рекомендуем заряжать ЗУ каждые 3 месяца, даже если оно не используется.

- Для очистки поверхности используйте мягкую ткань без применения химических средств. Перед очисткой следует отключать от ЗУ все заряжаемые устройства

- Не оставляйте ЗУ с детьми без присмотра.