**АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ С USB-ПОРТОМ**

МОДЕЛЬ: CAS-3USB

**(**Разветвитель на 3 гнезда

* USB-порт
* Синий диодный индикатор
* Шнур-удлинитель для автомобильного прикуривателя
* Съемный предохранитель 15А

Разработан для наиболее популярных марок мобильных телефонов, серии iPod, Mp3, Mp4, PSP, PDA, навигационных систем GPS, смартфонов, электронных книг

USB-порт (розетка)

* overload protection

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Работает от прикуривателя автомобиля как разветвитель на 3 гнезда.
* Выходное напряжение USB-порта: 5В/1А, заряжает и питает цифровые устройства: мобильные телефоны, Mp3, Mp4, PSP, PDA, мини-телевизоры и пылесосы, навигационные системы GPS и т.п.
* Синий диодный индикатор работы адаптера
* Предохранитель от перегрузок 15А

Гнездо прикуривателя 12В к вашим устройствам 12В. Например, мобильному телефону,

Mp3, PSP, PDA, мини-телевизору,

пылесосу и др. авто-аксессуарам

**ИНСТРУКЦИЯ:**

* 1. Подключите адаптер к прикуривателю автомобиля. Синий сигнал индикатора свидетельствует о готовности к работе. В противном случае проверьте целостность предохранителя (см. далее: ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ).
	2. Подключите устройства (12В) к адаптеру

or if you are unsure replace fuse (15AMP).

**ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ**

Чтобы проверить или заменить предохранитель, выньте его из штекера адаптера, просто потянув вверх. Визуально исследуйте предохранитель. Если он перегорел или вы неуверенны, замените его на

**ВНИМАНИЕ**

* Не допускайте попадание воды внутрь адаптера.
* Не используйте с 1-3 устройствами с суммарной потребляемой мощностью более 12 Ампер.
* Не подключайте устройства через адаптер, если аккумулятор автомобиля разряжен.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Входное напряжение: 12В**

**Выходное напряжение: 3 х 12В**

**Максимальная нагрузка: 12А**

**Выходное напряжение USB-порта: 5В 1А**

**Предохранитель: 15А**

Сделано в Китае